別表第１（第３条関係）

**補強コンクリートブロック塀　点検表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １　高さ | ２．２ｍ以下であるか。 | はい | いいえ |
| ２　壁の厚さ | 高さ２ｍを超える塀で１５ｃｍ以上であるか。 | はい | いいえ |
| 高さ２ｍ以下の塀で１０ｃｍ以上であるか。 | はい | いいえ |
| ３　鉄筋 | 壁頂及び基礎にあっては横に、壁の端部及び隅各部にあっては縦に、それぞれ径９ｍｍ以上の鉄筋が入っているか。 | はい | いいえ |
| 壁内に９ｍｍ以上の鉄筋が８０ｃｍ内の間隔で入っているか。 | はい | いいえ |
| ４　控壁（高さが１．２ｍ超の場合） | 長さ３．４ｍ以内毎に径９ｍｍ以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの５分の１以上突出してあるか。 | はい | いいえ |
| ５　基礎（高さが１．２ｍ超の場合） | 鉄筋コンクリート造で丈が３５ｃｍ以上、根入れ深さが３０ｃｍ以上であるか。 | はい | いいえ |
| ６　ひび割れ等 | ひび割れ、欠損等があるか。 | いいえ | はい |
| ７　ぐらつき | ぐらつきがあるか。 | いいえ | はい |
| 評価 | ７項目のうち１つでも点検結果が不適合の項目があれば、倒壊の恐れがある。 |

備考　鉄筋が入っていないブロック塀等の場合は、別表第２を使用すること。