別表第２（第３条関係）

**組積造塀（れんが造、石造、コンクリートブロック造等）　点検表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １　高さ | １．２ｍ以下であるか。 | はい | いいえ |
| ２　壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の１０分の１以上あるか。 | はい | いいえ |
| ３　控壁 | 長さ３．４ｍ以内毎に径９ｍｍ以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの５分の１以上突出してあるか。 | はい | いいえ |
| ４　基礎 | 根入れ深さが２０ｃｍ以上であるかか。 | はい | いいえ |
| ５　ひび割れ等 | ひび割れ、欠損等があるか。 | いいえ | はい |
| ６　ぐらつき | ぐらつきがあるか。 | いいえ | はい |
| 評価 | ６項目のうち１つでも点検項目が不適合の項目があれば、倒壊の恐れがある。 |